

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация

муниципального образования «Катангский район»

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 26 мая 2020 г. с. Ербогачен № 223-п

|  |  |
| --- | --- |
| Об установлении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов |  |

Руководствуясь Распоряжением Министерства Транспорта РФ от 06 апреля 2018 года № НА-51-р «О внесении изменений в Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р, ст. 48 Устава муниципального образования «Катангский район» администрация муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить с 01 января 2020 года нормы расхода топлива и ГСМ для автотранспорта администрации муниципального образования «Катангский район»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Марка автомобиля** | **Вид топлива** | **Наименование поправочного коэффициента (надбавки)** | **Норма** | **Нормы расхода топлива (л/100 км)** | |
| **С 16.04 по 14.10** | **С 15.10 по 15.04** |
| 1 | УАЗ-3163-10 Patriot  (ЗМЗ-40905) | Бензин | Базовая норма |  | 13,8 | 13,8 |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 0,69 | 0,69 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 4,14 | 4,14 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля\*\* | до 50% | 4,83 | 4,83 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 2,76 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% |  | 1,38 |
|  |  |  |  |  | **20,01** | **22,77** |
| 2 | УАЗ  220695-04  (9 мест; ЗМЗ-409100) | Бензин | Базовая норма |  | 14,7 | 14,7 |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 0,74 | 0,74 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 4,41 | 4,41 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 1,47 | 1,47 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля\*\* | до 50% | 5,15 | 5,15 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 2,94 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% |  | 1,47 |
|  |  |  |  |  | **21,32** | **24,26** |
| 3 | Автобус специальный 4237B2 (КамАЗ 43118-10) | Дизельное топливо | Базовая норма |  | 32,0 | 32,0 |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 1,60 | 1,60 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 9,60 | 9,60 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 3,20 | 3,20 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля\*\* | до 50% | 11,20 | 11,20 |
|  |  |  | При работе специальных грузовых автомобилей без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия | до 10% | 3,20 | 3,20 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 6,40 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% |  | 3,20 |
|  |  |  |  |  | **49,60** | **56,00** |
| 4 | УАЗ 390945 «Фермер» (УМЗ-42130Е) | Бензин | Базовая норма |  | 15,2 | 15,2 |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 0,76 | 0,76 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 4,56 | 4,56 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 1,52 | 1,52 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля \*\* | до 50% | 5,32 | 5,32 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 3,04 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% |  | 1,52 |
|  |  |  |  |  | **22,04** | **25,08** |
| 5 | ЗИЛ-131  ВС-22 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | Бензин | Базовая норма |  | 48,5 | 48,5 |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 2,43 | 2,43 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 14,55 | 14,55 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 4,85 | 4,85 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля\*\* | до 50% | 16,98 | 16,98 |
|  |  |  | При работе специальных грузовых автомобилей без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия | до 10% | 4,85 | 4,85 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 9,70 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% |  | 4,85 |
|  |  |  |  |  | **75,18** | **84,88** |
| 6 | ПАЗ 32053-70 (вед. 23 м; ЗМЗ-523400) | Бензин | Базовая норма |  | 32,4 | 32,4 |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 1,62 | 1,62 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 9,72 | 9,72 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 3,24 | 3,24 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля\*\*\*\* | до 50% | 11,34 | 11,34 |
|  |  |  | Движение автотранспорта с пониженной средней скоростью движения в диапазоне 20-40 км/ч, при частых остановках | до 20% | 4,86 | 4,86 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 6,48 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% |  | 3,24 |
|  |  |  |  |  | **51,84** | **58,32** |
| 7 | ГАЗ 32217  Дор. лаб. (3М3-4063-4L. 3-98-5M) | Бензин | Базовая норма |  | 17,6 | 17,6 |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 0,88 | 0,88 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 5,28 | 5,28 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 1,76 | 1,76 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля\*\* | до 50% | 6,16 | 6,16 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 3,52 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% | 1,73 | 1,73 |
|  |  |  |  |  | **25,52** | **29,04** |
| 8 | ГАЗ-2752 (УМЗ-421600) | Бензин | Базовая норма |  | **14,01** | **14,01** |
|  |  |  | Эксплуатация более 5 лет | до 5% | 0,70 | 0,70 |
|  |  |  | Дороги общего пользования IV-V категории | до 30% | 4,20 | 4,20 |
|  |  |  | Работа автотранспорта требующая частых технологических остановок | до 10 % | 1,40 | 1,40 |
|  |  |  | Работа в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, гололедице и т. д. для дорог IV и V категорий, в период с 01 апреля по 30 апреля\*\* | до 50% | 4,90 | 4,90 |
|  |  |  | Работа в зимнее время года в зависимости от климатических условий, в срок с 15 октября по 15 апреля | до 20% |  | 2,80 |
|  |  |  | Прогрев\* | 10% |  | 1,37 |
|  |  |  |  |  | **20,31** | **23,11** |

\* При прогреве автомобиля в зимнее или холодное (при температуре +50С) время года на стоянках и т. д. устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем 10% от базовой нормы.

\*\* В период с 01 апреля по 30 апреля при работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях расход топлива увеличивается до 35% от базовой нормы.

Транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Катангский район» от 14 апреля 2020 года № 143-п «Об установлении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Катангский район» - С. В. Александрова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать постановление в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».

И. о. главы администрации

муниципального образования Е. В. Васильева

«Катангский район»

Список рассылки:

- в дело

- бухгалтерия

- Отдел экономического развития

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации С. В. Александров

МО «Катангский район»

И.о. начальника отдела экономического

развития и социальной политики

администрации МО «Катангский район» О. Д. Верхотурова

Т.В. Игнатьева

8(39560)21530